**Elrullstol Storm**

Rullstolen ska alltid vara avstängd vid förflyttning till/från rullstol.

**Ladda** rullstolen när den inte används. Börja med att sätta laddaren i rullstolen och sedan i eluttaget. Laddaren får inte sitta i eluttaget när den inte är ansluten till rullstolen.

Kontrollera **luftmängden i däcken** ca 1 gång/månad. En bilventil används. Lufttrycket ska vara 2,4kg.

Under transport i bil ska huvudstödet användas.

Lås ej rullstolen med tillhörande nyckel eftersom rullstolen förvaras i bostaden.

För ytterligare information läs medföljande instruktionsbok eller **ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut.**