**E-walk, drivaggregat till rullstol**

E-walk är avsedd att hjälpa den medföljande personen att skjuta och bromsa rullstolen. **Viktigt att personen som kör känner sig trygg med hantering.**

Vid förflyttning i/ur rullstolen måste **rullstolen bromsas och e-walk stängas av**.

**Ha alltid rullstolens tippskydd nerfällda.**

**Ladda** e-walk när den inte används. Börja med att sätta laddaren i e-walk och sedan i eluttaget. Laddaren får inte sitta i eluttaget när den inte är ansluten till e-walk.

E-walk kan lätt tas bort och sättas dit. Se brukarmanual

För ytterligare information **ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut.**