**Lille Viking, drivaggregat till rullstol**

Är avsedd att hjälpa den medföljande personen att skjuta och bromsa rullstolen. **Viktigt att personen som kör känner sig trygg med hantering.**

Vid förflyttning i/ur rullstolen måste **rullstolen bromsas och lille viking stängas av**.

**Körläge**  Frikopplingshandtaget skjuts hela vägen ner. I detta läge trycks hjälpmotorn ner mot underlaget vilket säkerställer att motorn driver rullstolen framåt samt att bromseffekt erhålls.

**Frikopplat läge** Frikopplingshandtaget skjuts rakt upp. Hjälpmotorn lyfts upp och hänger fritt och påverkar inte rullstolen.

**Ha alltid rullstolens tippskydd nerfällda.**

**Ladda** ville viking när den inte används. Börja med att sätta laddaren i lille viking och sedan i eluttaget. Laddaren får inte sitta i eluttaget när den inte är ansluten till lille viking.

För ytterligare information **ta kontakt med ansvarig arbetsterapeut.**